**Б.4.3. Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом**

1. Что запрещается при комбинированной разработке месторождений? Выберите правильный вариант ответа.

2. Какие из перечисленных факторов должны учитываться при проектировании, строительстве и эксплуатации горнорудных объектов с комбинированной (совмещенной) разработкой? Выберите правильный вариант ответа.

3. В соответствии с каким документом осуществляется производство открытых горных работ в зонах ранее выполненных подземных работ и имеющих пустоты? Выберите правильный вариант ответа.

4. Каким образом доводятся до специалистов и горнорабочих дополнительные меры безопасности перед производством массового взрыва? Выберите правильный вариант ответа.

5. В каком из перечисленных случаев разрешается допуск людей в район взрыва при проведении открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

6. В каком из перечисленных случаев нарушены требования к системам вентиляции при комбинированной (совмещенной) разработке месторождения? Выберите правильный вариант ответа.

7. В каком из перечисленных случаев нарушены требования к осушению и водоотливу при комбинированной (совмещенной) разработке месторождений с неблагоприятными гидрогеологическими условиями? Выберите правильный вариант ответа.

8. Когда могут быть допущены работники шахты на место проведенного массового взрыва? Выберите правильный вариант ответа.

9. По прошествии какого времени после массового взрыва по разрушению целиков разрешается спуск в шахту представителей профессиональной аварийно-спасательной службы (формирования)? Выберите правильный вариант ответа.

10. Какие сведения должны быть нанесены на маркшейдерские планы и разрезы? Выберите правильный вариант ответа.

11. Кем должны определяться границы опасных зон по прорывам воды и газов при комбинированной (совмещенной) разработке с неблагоприятными гидрогеологическими условиями, наличием затопленных горных выработок или других водных объектов, а также горных выработок, в которых возможны скопления ядовитых и горючих газов? Выберите правильный вариант ответа.

12. Что относится к комбинированной разработке месторождений? Выберите правильный вариант ответа.

13. Какими преимущественно системами разработки при совместной разработке месторождения следует производить подземные горные работы? Выберите правильный вариант ответа.

14. Какой вид контроля должен осуществляться при добыче под действующими блоками карьера за оставленным целиком безопасности, рассчитанным проектной организацией? Выберите правильный вариант ответа.

15. При проектировании, строительстве и эксплуатации горнодобывающих предприятий с комбинированной (совмещенной) разработкой месторождения должен учитываться ряд основных факторов, определяющих специфические условия и представляющих опасность при ведении горных работ. Относится ли к основным факторам вид полезного ископаемого разрабатываемого месторождения? Выберите правильный вариант ответа.

16. Чем обуславливаются основные факторы, представляющие опасность при комбинированной (совмещенной) разработке месторождений? Выберите правильный вариант ответа.

17. Кто допускается к техническому руководству работами на объектах ведения открытых горных работ и переработки полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

18. С какой периодичностью проводится проверка знаний инструкций по профессиям у рабочих? Выберите правильный вариант ответа.

19. Какой инструктаж проводится с работниками объекта при изменении характера работы или после допущенных грубых нарушений требований безопасного ведения работ? Выберите правильный вариант ответа.

20. Какой документ должен находиться на каждой единице горнотранспортного оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

21. Каким образом организуется передвижение людей по территории объектов ведения горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

22. Каким транспортом должна осуществляться доставка рабочих к месту работ? Выберите правильный вариант ответа.

23. На какой срок разрабатывается план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для объектов, на которых ведутся открытые горные работы? Выберите правильный вариант ответа.

24. С кем согласовываются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите правильный вариант ответа.

25. В течение какого времени пересматривается план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий после реконструкции, технического перевооружения объекта или внесения изменений в технологию производства? Выберите правильный вариант ответа.

26. На какой срок разрабатывается план развития горных работ по всем планируемым видам горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

27. Что из перечисленного должно быть предусмотрено планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий? Выберите правильный вариант ответа.

28. В каком из перечисленных случаев (кроме аварийных случаев) допускается остановка объектов жизнеобеспечения (электростанций, водоотливов, калориферных установок и др.)? Выберите правильный вариант ответа.

29. С кем необходимо согласовывать планы и схемы развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

30. В каком из перечисленных случаев пересматриваются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите два правильных варианта ответа.

31. Какую информацию не включает в себя общий раздел плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите правильный вариант ответа.

32. Кем осуществляется подготовка планов и схем развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

33. На какой срок составляется план развития горных работ по всем планируемым видам работ? Выберите правильный вариант ответа.

34. По каким видам полезных ископаемых подготавливаются планы и схемы развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

35. Что определяется планами и схемами развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

36. На какие перечисленные виды работ не составляются планы и схемы горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

37. Кем утверждаются план и схема развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

38. В какой срок пользователи недр письменно уведомляются органом горного надзора о времени и месте рассмотрения планов и (или) схем развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

39. Какая документация составляется перед производством горных работ и утверждается техническим руководителем объекта? Выберите правильный вариант ответа.

40. Какими должны быть предельные углы откосов (углы устойчивости) временно консервируемых участков борта в процессе эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.

41. С учетом каких факторов проектом должна определяться высота уступа? Выберите правильный вариант ответа.

42. Какие требования установлены Правилами безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых для безопасного выполнения работ по ручной оборке откосов уступов? Выберите правильный вариант ответа.

43. Какие мероприятия должны осуществляться при одновременной разработке 3месторождений открытым и подземным способами по обеспечению безопасности работающих одновременно на открытых и подземных горных работах? Выберите правильный вариант ответа.

44. Разрешается ли ведение горных работ вблизи затопленных выработок или поверхностных водоемов? Выберите правильный вариант ответа.

45. Какие требования предъявляются к установке бурового станка? Выберите правильный вариант ответа.

46. С каким диаметром устья скважины, после окончания бурения, должны быть перекрыты? Выберите правильный вариант ответа.

47. При наличии какого количества порванных проволок на длине шага свивки в подъемном канате бурового станка он подлежит замене? Выберите правильный вариант ответа.

48. В каких местах могут находиться участки для размещения отвалов? Выберите правильный вариант ответа.

49. Кем утверждается проект ведения горных работ с промежуточными отвалами (складами)? Выберите правильный вариант ответа.

50. Какие требования безопасности устанавливаются к организации движения автомобилей на отвалах и перегрузочных пунктах? Выберите правильный вариант ответа.

51. На основе чего составляются планы и схемы развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

52. Какие параметры эксплуатации объектов ведения горных работ планами и схемами развития горных работ не определяются? Выберите правильный вариант ответа.

53. В какой срок планы и (или) схемы развития горных работ направляются пользователем недр в орган государственного горного надзора для рассмотрения? Выберите правильный вариант ответа.

54. В какой период, установленный Правилами подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, осуществляется рассмотрение органами Ростехнадзора планов и схем развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

55. Что из перечисленного не является основанием для принятия решения об отказе в согласовании плана и (или) схемы развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

56. Кем и в какие сроки проверяются исправность и комплектность горных машин, находящихся в эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.

57. В течение какого времени должен даваться предпусковой предупредительный сигнал о запуске технологического оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

58. Кем осуществляются подготовка и утверждение планов и схем развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

59. Кто имеет право на проезд в многоместных кабинах автомобилей? Выберите правильный вариант ответа.

60. По какому документу разрешается перегон горных, транспортных и дорожных машин? Выберите правильный вариант ответа.

61. В чем должны храниться смазочные и обтирочные материалы? Выберите правильный вариант ответа.

62. Где должна находиться кабина экскаватора с ковшом вместимостью менее 5 м³ при работе? Выберите правильный вариант ответа.

63. Как часто персонал, работающий на электроустановках, обязан производить осмотр защитных заземлений? Выберите правильный вариант ответа.

64. С какой периодичностью механиком участка должны проводиться осмотры канатов подвески стрелы одноковшового экскаватора? Выберите правильный вариант ответа.

65. Кто проводит осмотр забоя перед началом разработки новой заходки многоковшовыми экскаваторами? Выберите правильный вариант ответа.

66. При каких погодных условиях работа транспортно-отвального моста должна быть прекращена? Выберите правильный вариант ответа.

67. Как машинисты горных машин, эксплуатируемых на объектах ведения открытых горных работ, должны предупреждать о начале движения задним ходом? Выберите правильный вариант ответа.

68. Какими из перечисленных устройств защиты должны быть снабжены кабины гусеничных и колесных погрузчиков, тракторов, предназначенных для эксплуатации на объекте ведения горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

69. Каким должно быть расстояние от гидромониторной установки и другого забойного оборудования (скреперов, бульдозеров) до забоя при гидромеханизированном способе разработки глинистых, плотных и лессовидных пород, способных к обрушению глыбами? Выберите правильный вариант ответа.

70. Каким должно быть расстояние между двумя одновременно работающими гидромониторами? Выберите правильный вариант ответа.

71. На каком расстоянии от высоковольтной линии электропередачи должен быть расположен гидромонитор? Выберите правильный вариант ответа.

72. С какой периодичностью должна пополняться схема транспортных коммуникаций, нанесенная на план горных работ для контроля за вводом в эксплуатацию, эксплуатацией и ликвидацией железнодорожных путей и автодорог при разработке полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

73. Как должна производиться очистка стрелок и железнодорожных путей от снега и горной массы? Выберите правильный вариант ответа.

74. Какой должна быть ширина проезжей дороги переездов через временные железнодорожные пути объекта ведения горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

75. При какой неисправности запрещается использовать вагоны? Выберите правильный вариант ответа.

76. Какой должна быть скорость движения поездов на железнодорожных путях объекта открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

77. Кем подаются разрешающие сигналы для производства подачи и передвижения железнодорожных составов в процессе погрузки (разгрузки) при ведении горных работ открытым способом? Выберите правильный вариант ответа.

78. Какой должна быть ширина временных въездов в траншеи для автомобилей? Выберите правильный вариант ответа.

79. Какой должна быть скорость движения конвейерной ленты при ручной рудоразборке? Выберите правильный вариант ответа.

80. Что из перечисленного не входит в обязательную комплектацию карьерных автомобилей во время их нахождения на линии? Выберите правильный вариант ответа.

81. Как должна производиться погрузка горной массы в автомобили экскаватором? Выберите правильный вариант ответа.

82. Какой должна быть высота падения груза при погрузке горной массы в автомобиль? Выберите правильный вариант ответа.

83. Где должны производиться шиномонтажные работы на карьерных автомобилях? Выберите правильный вариант ответа.

84. Как осуществляется устранение пробуксовки ленты конвейера? Выберите правильный вариант ответа.

85. Какими должны быть проходы между ленточными конвейерами, передвигающимися по рельсам, и стенами здания или другим оборудованием? Выберите правильный вариант ответа.

86. Кем должна быть утверждена схема электроснабжения, нанесенная на план горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

87. С какой периодичностью должна проверяться исправность действия (срабатывания) реле утечки тока в передвижных электроустановках до 1000 В? Выберите правильный вариант ответа.

88. Каким должно быть сопротивление общего заземляющего устройства открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

89. С какой периодичностью должно производиться измерение сопротивления общего заземляющего устройства передвижных электроустановок? Выберите правильный вариант ответа.

90. Каким должно быть расстояние от нижнего фазного провода линии до верхней точки автомобиля или груза при пересечении временных линий электропередачи с автомобильной дорогой при напряжении до 20 кВ? Выберите правильный вариант ответа.

91. Какое напряжение должно применяться для питания ручных переносных ламп, используемых на объектах открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

92. На каких электроустановках запрещается оперативное обслуживание без применения специальных защитных средств? Выберите правильный вариант ответа.

93. Как должна производиться замена ламп и светильников, расположенных ниже осветительных проводов на деревянных опорах? Выберите правильный вариант ответа.

94. На какие виды работ распространяются Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ? Выберите правильный вариант ответа.

95. Как должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

96. Кто и на какой срок может продлить наряд-допуск на проведение газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

97. Какие блокировки должна иметь защитная аппаратура? Выберите правильный вариант ответа.

98. Из каких разделов состоит план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите правильный вариант ответа.

99. В каких целях разрабатываются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите правильный вариант ответа.

100. Для каких объектов должны разрабатываться планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО? Выберите правильный вариант ответа.

101. В каком случае организация вправе разрабатывать единый план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для нескольких опасных производственных объектов? Выберите правильный вариант ответа.

102. Кто утверждает план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий? Выберите правильный вариант ответа.

103. Обязаны ли организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы, заключать договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (службами)? Выберите правильный вариант ответа.

104. С какой периодичностью главными специалистами, ответственными за безопасную эксплуатацию электроустановок, должны проверяться все электрические машины, аппараты и трансформаторы? Выберите правильный вариант ответа.

105. Какое напряжение необходимо для питания аппаратуры сигнализации? Выберите правильный вариант ответа.

106. Сколько выходов должно быть в камерах подстанций длиной более 10 м? Выберите правильный вариант ответа.

107. С какой периодичностью должно производиться измерение сопротивления изоляции? Выберите правильный вариант ответа.

108. Что служит защитой электроприводов технологического оборудования при исчезновении или резком снижении напряжения питающей сети? Выберите правильный вариант ответа.

109. Кем должны быть подписаны планы (схемы) развития горных работ, направляемые пользователем недр в электронном виде? Выберите правильный вариант ответа.

110. Какое требование установлено к коробкам выводов электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры Правилами безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

111. Каким требованиям должны соответствовать светильники с лампами накаливания, устанавливаемые в помещениях с повышенной опасностью ниже 2,5 м от пола? Выберите правильный вариант ответа.

112. Какие данные не должны указываться в штампе графических материалов планов развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

113. В каком случае эксплуатирующая организация вправе разрабатывать единый план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах на несколько опасных объектов? Выберите правильный вариант ответа.

114. Кто утверждает планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите два правильных варианта ответа.

115. Какое из перечисленных требований не допускается при комбинированной разработке месторождений? Выберите правильный вариант ответа.

116. Что должен содержать специальный проект, по которому осуществляются горные работы при комбинированной разработке месторождений полезных ископаемых, наряду с принятыми техническими решениями? Выберите правильный вариант ответа.

117. Кем утверждается паспорт буро-взрывных работ для каждого рабочего уступа-выемочного блока на основе маркшейдерской документации? Выберите правильный вариант ответа.

118. На основании какого документа могут быть возобновлены открытые горные работы, после их прекращения при обнаружении признаков сдвижения пород? Выберите правильный вариант ответа.

119. Какое из перечисленных требований к рудоспускам указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.

120. Какое допускается максимальное отклонение от нулевого кислородного баланса при производстве массовых взрывов при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

121. Что устанавливается в лицензиях на пользование недрами, технических проектах и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр? Выберите правильный вариант ответа.

122. Что не отображается на планах поверхности при составлении планов и схем развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

123. С какой периодичностью должны обновляться (пополняться) сводные планы горных работ, планы поверхности в случаях если ситуация местности (объектовый состав) в границах горного отвода и (или) система наблюдений за состоянием горного отвода и расположенных в его границах горных выработок (скважин), зданий, сооружений и иных объектов не претерпели изменений? Выберите правильный вариант ответа.

124. В какой раздел плана (схемы) развития горных работ включаются сведения о соблюдении порядка ликвидации (консервации) горных выработок (скважин), участков, блоков, горизонтов на отработанных частях месторождений? Выберите правильный вариант ответа.

125. Что должны включать табличные материалы пояснительной записки планов (схем) по видам горных работ и видам полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

126. Кто утверждает планы мероприятий по противолавинной (противоселевой) защите объектов, содержащие соответствующие меры безопасности, при ведении горных работ в лавиноопасных и селеопасных районах (участках)? Выберите правильный вариант ответа.

127. Какие требования к медицинскому обслуживанию на объектах ведения горных работ указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

128. Что относится к основным факторам, которые учитываются при оценке устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов в массивах дисперсных горных пород? Выберите правильный вариант ответа.

129. Что должно быть изучено в результате инженерно-геологических и гидрогеологических исследований? Выберите правильный вариант ответа.

130. Что является коэффициентом запаса устойчивости при детерминированном подходе? Выберите правильный вариант ответа.

131. В какой документ должны включаться мероприятия при обнаружении признаков нарушения устойчивости или критических деформаций? Выберите правильный вариант ответа.

132. Какие мероприятия должна обеспечить организация, эксплуатирующая объект ведения открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

133. Какие визуальные и инструментальные наблюдения должны проводиться объектах ведения открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

134. Кем и с какой периодичностью должно проводиться визуальное обследование состояния откосов на карьерах? Выберите правильный вариант ответа.

135. На каких участках возможных деформаций выполняют закладку наблюдательных станций? Выберите правильный вариант ответа.

136. С каким минимальным номинальным временем защитного действия допускается использование дыхательных аппаратов со сжатым воздухом на объектах открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

137. Каким документом устанавливаются порядок и обстоятельства, при которых допускается отстранить руководителя работ по ликвидации аварии и руководителя горноспасательных работ и назначить другое должностное лицо? Выберите правильный вариант ответа.

138. Кому запрещается находиться на командном пункте, организованном на период ведения работ по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.

139. В каких из перечисленных случаев руководитель работ по ликвидации аварии и руководитель горноспасательных работ должны разработать оперативный план по локализации и ликвидации последствий аварий? Выберите два правильных варианта ответа.

140. В наклонной горной выработке с каким углом наклона пожар тушится активным способом дистанционно? Выберите правильный вариант ответа.

141. На основании каких данных составляется оперативный план по локализации и ликвидации последствий аварий? Выберите правильный вариант ответа.

142. Какое из перечисленных требований к оперативным планам по локализации и ликвидации последствий аварий указано верно? Выберите правильный вариант ответа.

143. В каком из перечисленных случаев разрабатываются последующие оперативные планы по локализации и ликвидации последствий аварий (№ 2, 3 и т. д.)? Выберите правильный вариант ответа.

144. Какое из перечисленных требований к тушению пожаров в вертикальных горных выработках указано верно? Выберите правильный вариант ответа.

145. Какое из перечисленных действий должен выполнять руководитель работ по ликвидации аварии? Выберите правильный вариант ответа.

146. Чем из перечисленного оснащается командный пункт (КП)? Выберите правильный вариант ответа.

147. Что из перечисленного входит в должностные обязанности руководителя горноспасательных работ (РГСР)? Выберите правильный вариант ответа.

148. Кто из перечисленных лиц обеспечивает подачу сжатого воздуха или воды к месту аварии в случаях, предусмотренных ПЛА? Выберите правильный вариант ответа.

149. Кто из перечисленных лиц обеспечивает подачу сжатого воздуха или воды к месту аварии в случаях, предусмотренных планом ликвидации аварий? Выберите правильный вариант ответа.

150. На кого возлагается руководство работами по локализации и ликвидации последствий аварий? Выберите правильный вариант ответа.

151. Какие требования установлены Инструкцией по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, к лицам, допускаемым к руководству работами по локализации и ликвидации последствий аварии и горноспасательными работами? Выберите правильный вариант ответа.

152. Кто принимает решения об окончании, приостановлении и возобновлении работ по локализации и ликвидации последствий аварий или горноспасательных работ? Выберите правильный вариант ответа.

153. Какие сведения не указываются в организационно-распорядительном документе для остановки на ремонт объекта или оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

154. Кем из перечисленных лиц может осуществляться общая координация ремонтных работ на объекте, где ремонтные работы производятся несколькими подрядными организациями и заказчиком? Выберите правильный вариант ответа.

155. Что должна выполнить подрядная организация до начала проведения ремонтных работ? Выберите правильный вариант ответа.

156. К какой группе газоопасных работ относятся работы, выполняемые без оформления наряда-допуска? Выберите правильный вариант ответа.

157. Каким образом фиксируется прохождение инструктажа исполнителями ремонтных работ? Выберите правильный вариант ответа.

158. Какие требования должны выполняться при проведении земляных работ в ремонтной зоне? Выберите правильный вариант ответа.

159. Допускается ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение ремонтных работ в электронном виде? Выберите правильный вариант ответа.

160. Какие из документов и требований, в соответствии с которыми должны выполняться подготовительные работы к проведению ремонтных работ указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

161. Кто определяет структурные подразделения, на которые возложены полномочия по согласованию перечня газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

162. Нужно ли пересматривать перечни газоопасных работ при изменении технологического процесса и технологической схемы производства? Выберите правильный вариант ответа.

163. Кто из перечисленных лиц может быть назначен лицом, ответственным за подготовку газоопасной работы? Выберите правильный вариант ответа.

164. Что входит в обязанности руководителя структурного подразделения при проведении газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

165. С кем согласовывается наряд-допуск на проведение газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

166. Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы и огневых работ? Выберите правильный вариант ответа.

167. Какие требования к исполнителям газоопасных работ указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

168. Кому лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ, должно сдать объект после окончания подготовительных работ? Выберите правильный вариант ответа.

169. При каких условиях разрешается входить в газоопасное место при проведении газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

170. В присутствии кого должна начинаться газоопасная работа? Выберите правильный вариант ответа.

171. Каков максимальный срок единовременного пребывания работающего в средствах защиты органов дыхания? Выберите правильный вариант ответа.

172. С кем необходимо согласовывать проведение работ в коллекторах, тоннелях, колодцах, приямках, траншеях и аналогичных сооружениях? Выберите правильный вариант ответа.

173. Какие требования предъявляются к лицам, допущенным к выполнению газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

174. Какие из перечисленных требований к перечню постоянных мест выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты, указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

175. В течение какого времени наряд-допуск на выполнение огневых работ действителен? Выберите правильный вариант ответа.

176. Допускаются ли оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение огневых работ в электронном виде? Выберите правильный вариант ответа.

177. Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем огневых работ? Выберите правильный вариант ответа.

178. При какой концентрации пожаровзрывоопасных веществ не допускается проведение огневых работ? Выберите правильный вариант ответа.

179. Из чего должны состоять графические материалы планов (схем) развития горных работ в зависимости от видов горных работ и видов полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

180. В какой системе координат составляются графические материалы согласно условным обозначениям для горной и (или) маркшейдерской графической документации? Выберите правильный вариант ответа.

181. В каком масштабе должны составляться графические материалы для твердых полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

182. Что должны отображать графические материалы? Выберите правильный вариант ответа.

183. Какие мероприятия должны включаться в пояснительную записку планов развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

184. Что должно входить в состав планов и схем развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

185. В каком случае пояснительная записка планов (схем) развития горных работ дополнительно может включать иные материалы (документы, сведения), в том числе обосновывающие технические (технологические) решения, параметры и показатели планируемых работ, связанных с пользованием недрами? Выберите правильный вариант ответа.

186. Кто из перечисленных лиц подписывает титульный лист плана (схемы) развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

187. В какой период осуществляется рассмотрение планов развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

188. Каким документом оформляется решение о согласовании либо об отказе в согласовании плана развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

189. В каком виде подготавливаются схемы развития горных работ в отношении вскрышных, подготовительных, рекультивационных работ, а также работ по добыче полезных ископаемых и связанной с ней первичной переработкой минерального сырья, содержащие графическую часть и пояснительную записку с табличными материалами? Выберите правильный вариант ответа.

190. Что из перечисленного должны обеспечивать мероприятия по выполнению основных требований по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами? Выберите правильный вариант ответа.

191. Кем устанавливается форма заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

192. На какой срок может быть продлено рассмотрение планов и (или) схем развития горных работ по решению органа государственного горного надзора, в случае необходимости проведения оценки обоснования соблюдения условий безопасного недропользования? Выберите правильный вариант ответа.

193. Какой срок действия устанавливается для единого плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, расположенных на одном земельном участке или на смежных земельных участках? Выберите правильный вариант ответа.

194. Кем устанавливаются размеры призмы обрушения (сползания) породы при отвалообразовании, в пределах которой не должны разгружаться автомобили и другие транспортные средства? Выберите правильный вариант ответа.

195. Какой должна быть допустимая скорость движения автомобилей, автомобильных и тракторных поездов на технологических дорогах карьера? Выберите правильный вариант ответа.

196. Каким минимальным условиям обеспечения проходов для людей должна соответствовать ширина галерей и эстакад при ширине ленты свыше 1400 мм? Выберите правильный вариант ответа.

197. Какой должна быть минимальная ширина свободных проходов между пластинчатыми конвейерами? Выберите правильный вариант ответа.

198. Какие защитные приспособления необходимо предусматривать на элеваторах, транспортирующих мокрые продукты, во избежание разбрызгивания пульпы? Выберите правильный вариант ответа.

199. Какими устройствами безопасности должны быть оборудованы цепные элеваторы? Выберите правильный вариант ответа.

200. Через какое время после производства массовых взрывов разрешается допуск работников на рабочие места? Выберите правильный вариант ответа.

201. Кто допускается к обслуживанию и ремонту электроустановок? Выберите правильный вариант ответа.

202. Организации, эксплуатирующие объекты, на которых ведутся горные работы и переработка полезных ископаемых, обязаны осуществлять: Выберите правильный вариант ответа.

203. Где устанавливаются главные заземлители на шахте? Выберите правильный вариант ответа.

204. На какие предприятия (организации) не распространяются Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

205. Кому должен сообщать работник при обнаружении опасности, угрожающей людям, производственным объектам? Выберите правильный вариант ответа.

206. Каково допустимое количество хранения на рабочих местах горюче-смазочных и обтирочных материалов? Выберите правильный вариант ответа.

207. Какими документами необходимо руководствоваться при эксплуатации оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

208. Каким образом машинист должен воспринимать каждый неправильно поданный или непонятный сигнал? Выберите правильный вариант ответа.

209. Что при ведении горных работ является объектами открытых горных работ: Выберите правильный вариант ответа.

210. Какие требования безопасности необходимо применять в местах прохода и проезда людей под ленточными конвейерами? Выберите правильный вариант ответа.

211. Что необходимо соблюдать при погашении уступов и постановке их в предельное положение? Выберите правильный вариант ответа.

212. Где устанавливается периодичность осмотров и инструментальных наблюдений за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов, а также объектов, попадающих в зоны влияния горных работ и расположенных на земной поверхности? Выберите правильный вариант ответа.

213. Требуется ли маркшейдерское обеспечение буровзрывных работ при разработке месторождений полезных ископаемых в соответствии с Правилами безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

214. Каким должно быть расстояние от нижней бровки уступа и от верхней бровки уступа карьера до оси ближайшего железнодорожного пути? Выберите правильный вариант ответа.

215. Каким должно быть расстояние между горнотранспортными машинами по горизонтали и вертикали при ручной разработке? Выберите правильный вариант ответа.

216. Кто должен утверждать специальный технологический регламент, по которому производится ведение горных работ по безвзрывной или комбинированной технологии подготовки крепких горных массивов к экскавации с использованием разупрочняющих растворов? Выберите правильный вариант ответа.

217. Какой должна быть ширина рабочей бермы при бурении перфораторами и электросверлами? Выберите правильный вариант ответа.

218. Какое из перечисленных требований к водоотливной установке указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

219. С чьего разрешения должен осуществляться прием груженых поездов для разгрузки породы в отвал после каждой передвижки отвального пути? Выберите правильный вариант ответа.

220. В каком случае допускается очистка думпкаров вручную на приямках? Выберите правильный вариант ответа.

221. Для хранилищ какого класса длина надводного пляжа в течение всего срока эксплуатации намывных гидроотвалов должна быть не менее 50 м? Выберите правильный вариант ответа.

222. Кем должен производиться прием в эксплуатацию горных, транспортных, дорожных машин, технологического оборудования после монтажа и капитального ремонта? Выберите правильный вариант ответа.

223. Что из перечисленного допускается при отвалообразовании? Выберите правильный вариант ответа.

224. При каком условии допускается транспортирование машин и оборудования с использованием двух и более тягачей при ведении горных работ открытым способом? Выберите правильный вариант ответа.

225. С какой периодичностью должны проверяться устройства контроля за изменением ширины рельсовых путей и их уклонов? Выберите правильный вариант ответа.

226. Какое минимальное расстояние должно быть между концом отвальной консоли транспортно-отвального моста и гребнем отвала? Выберите правильный вариант ответа.

227. Какой документ выдает ответственное лицо за выпуск горнотранспортного оборудования на линию, после проверки его технического состояния, водителям (операторам)? Выберите правильный вариант ответа.

228. Каким должен быть уклон съездов в грузовом направлении при применении колесных скреперов с тракторной тягой? Выберите правильный вариант ответа.

229. Какое из перечисленных требований к гидромониторному размыву указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.

230. Какое из перечисленных требований безопасности к разработке месторождений драгами и плавучими земснарядами указано верно? Выберите правильный вариант ответа.

231. Какой должна быть высота уступа при работе камнерезных машин с механизированной уборкой камня? Выберите правильный вариант ответа.

232. Какое из перечисленных требований при добыче камня с применением клиновых работ указано верно? Выберите правильный вариант ответа.

233. Какое должно быть минимальное расстояние между камнерезными машинами при одновременной работе двух и более камнерезных машин на одном рельсовом пути? Выберите правильный вариант ответа.

234. Чье письменное разрешение требуется для производства работ, требующих ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, на станционных путях? Выберите правильный вариант ответа.

235. Кем устанавливаются порядок закрепления и количество тормозных средств подвижного состава? Выберите правильный вариант ответа.

236. В каком месте допускается наличие только одного поезда? Выберите правильный вариант ответа.

237. По чьему указанию должны производиться маневры на станционных путях? Выберите 2 варианта ответа.

238. Какую минимальную квалификационную группу по электробезопасности должен иметь руководитель, ответственный за безопасность работ, в каждой группе работников контактной сети, находящейся под напряжением? Выберите правильный вариант ответа.

239. При наличии какого уклона дороги должны устраиваться площадки с уклоном до 20 промилле длиной не менее 50 м и не реже чем через каждые 600 м длины уклона? Выберите правильный вариант ответа.

240. Что из перечисленного допускается при работе на линии технологического автомобильного транспорта? Выберите правильный вариант ответа.

241. С какой периодичностью подлежат осмотру пульповодосборные установки главным механиком? Выберите правильный вариант ответа.

242. Какое минимальное содержание кислорода должно быть в воздухе рабочей зоны ведения открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.